|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Si rangement dans une armoire** | OUI | NON |
| Est solidement fixée |  |  |
| N’est pas endommagée |  |  |
| Ne présente pas de bords acérés |  |  |
| L'armoire répond aux exigences de signalisation |  |  |
|  |  |  |
| **Signalisation** |  |  |
| L’emplacement est signalé par un pictogramme |  |  |
| Le pictogramme est facilement visible |  |  |
| Le pictogramme est en bon état |  |  |
|  |  |  |
| **Mentions obligatoires sur l'appareil** |  |  |
| Couleur de la bouteille rouge RAL 3000 (CO2 ogive grise) |  |  |
| Étiquette reprend les indications de capacité, agents d'extinction, foyers type, mode d'emploi, pictogrammes des classes de feux, précautions |  |  |
| Les coordonnées du fabricant figurent sur la bouteille |  |  |
| L'étiquette est bien lisible |  |  |
| N'est pas endommagée |  |  |
|  |  |  |
| **Marque de conformité** |  |  |
| Présence du marquage "CE" (bouteilles avec gaz sous pression) |  |  |
| Présence du label "BENOR" |  |  |
| Présence du label "ANPI" |  |  |
| Les labels sont lisibles |  |  |
| Les labels ne sont pas endommagés |  |  |
|  |  |  |
| **Entretien** |  |  |
| Entretien réalisé le ………… par ………. |  |  |
| Carte d'entretien apposée |  |  |
| Carte d'entretien complétée |  |  |
| Carte d'entretien visible et lisible |  |  |
| Entretien annuel effectué |  |  |
| Ré-épreuve des bouteilles sous pression prévue le……………………. |  |  |



HSE: HAMZA

VERIFICATION DES EXTINCTEURS PORTATIFS